

**Kross Studio推出品牌携手Alain Silberstein共同设计高级制表新作，流露出静谧祥和之气**

**LOTUS TOURBILLON陀飞轮腕表**

一切始于2021年夏季，Alain Silberstein与Marco Tedeschi相识，并与其分享了自己希望以在东亚被尊为圣洁之花的莲花为灵感，制作一款制表杰作的想法。而Kross Studio的中央陀飞轮和KS 7’000机芯看起来确是恰到好处的选择，只需由Kross Studio具体落实设计理念，迎接艰巨挑战，打造出一款艺术臻品。

*“由Kross Studio设计，重新《星球大战》中“死星”壮观景象的第一款中央陀飞轮令人叹为观止，着实让我震惊。在好奇心驱使下，我预约了一次会面，以便结识这个才华横溢的团队。我本以为，我们的第一次会面约持续一小时。而四小时后，我们还一直在开会，探讨Lotus Tourbillon陀飞轮腕表的设计方案。我们的第一次接触由此演变为一场设计研讨会。*”Alain Silberstein

**标志性中央陀飞轮**

享誉盛名的KS 7’000机芯，是Kross Studio经年累月不懈研发的心血成果，配备超大发条盒，动力储存达5天。镶嵌于陀飞轮框架内的调节器，位于表盘正中央，发条盒的顶部。

**具有象征意义的陀飞轮框架**

中央陀飞轮框架顶部点缀一朵莲花，强调“光阴似水，必须惜时如金”的真谛。莲花是亚洲神话中象征圆满的生命之花和神圣植物，看似柔弱的外表下蕴含着意想不到的强大力量，日复一日，焕新重生。

抛光5级钛金属莲花是名副其实的工艺结晶，完全在Kross Studio工坊加工而成，轻灵飘逸，悬浮于陀飞轮上方。它由四枚部件完美和谐地交叠组装而成。

腕表通过环绕陀飞轮360度旋转的小时和分钟环形指示读取时间，见证每日光阴流逝，悉心感受每一刻。

莲花在45毫米黑色DLC镀层钛金属表壳庇护下，于凸圆形蓝宝石水晶表镜下方徐徐绽放，彰显Kross Studio独树一帜的精湛制表技艺。

表盘一侧的机芯主要部件从中心位置经手工缎光环形打磨处理，并覆以黑色镀层，强调莲花漂浮于平静水面的优美画面。将时计佩戴于腕上时，光线穿透莲花花瓣，将腕表隐藏的万千奥秘一一揭示。

**匠心独运的时间调校**

腕表通过表背的中央环圈和位于3时和4时之间的按钮为机芯上链并调校时间，按钮镌刻Alain Silberstein极富几何感的装饰元素，并覆以黄色填漆，令人想起动力储存装置。这一独特机制在设计上均衡对称，带来比传统表冠更为舒适的使用体验，同时上链也更方便快捷。

表壳背面的红色圆形与Kross Studio标志对齐，体现双方之间的诚意合作。

腕表搭配两条表带，一条为黑色纯素皮革表带，搭配橡胶衬里，另一条为黑色橡胶表带。Kross Studio腕表配备可更换表带系统，只需按下腕表下方的快速松脱按钮，就能轻松快捷地更换表带。

擅长运用基本几何形状和基础原色，为Alain Silberstein赢得了“建筑制表师”的美誉，也是其设计风格特色之一。这些经典设计元素，自然在Lotus Tourbillon陀飞轮腕表中占据一席之地，并洋溢浪漫诗意，飘逸浮动的轻盈莲花巧妙结合在一起。

**基本图腾**

腕表搭配为此次合作专门设计，并手工制作的精美外盒。蓝色三角形、黄色矩形和红色圆形层层交叠，在彰显设计风格的同时，亦兼具实用功能。莲花形陀飞轮，位于黄色方形内部，强调这一部件的首要功能，以如此别致精妙的方式返璞归真。

Lotus Tourbillon陀飞轮腕表限量发售18枚，随附真品证书和个人手册。

腕表由Kross Studio及其官方授权经销商发售。

**\*\*\***

**简介**

**Kross Studio**

Kross Studio是一家总部设于瑞士的设计工作室。这家瑞士品牌于2020年由五位心怀激情的企业家创立，在高端奢侈品与设计领域拥有十年丰富经验，擅长为知名收藏家设计独家专享创新艺术臻品。Kross Studio的每一件设计作品皆融汇最高水平的专业技艺与精美润饰，完全在品牌内部自行完成。

**Alain Silberstein**

Alain Silberstein于1980年代起开启艺术生涯，致力于设计风格独特的腕表、座钟和钟表，以欢欣愉悦的手法，将机械创新与几何构图、色彩与材质搭配巧妙结合。

.

每一年他都以自己独树一帜的制表工艺吸引当代“精美钟表”拥趸与资深藏家，由此大获成功，享誉国际。

**技术特点**

**腕表**

**表款名称**  Lotus Tourbillon陀飞轮腕表

**编号** KXWLT21

**部件数量** 288

**限量** 18枚

**国际保修**  2 + 3年

**表壳** 5级钛金属

凸圆形防眩光蓝宝石水晶表镜

按钮镌刻“Time Set”（调校时间）字样

**直径**  45毫米

**厚度** 20毫米

**无表镜厚度** 12.5毫米

**防水深度** 30米，即3 ATM

**表背** 5级钛金属

4片防眩光蓝宝石水晶镜面

中央环圈

**机芯** KS 7’000

**功能** 手动上链，中央陀飞轮

**振频** 21’600次/每小时 / 3赫兹

**红宝石轴承数量** 27

**机芯部件数量**  210

**动力储存** 5天

**可更换表带**

1.黑色纯素皮革，橡胶衬里

2.黑色橡胶